|  |
| --- |
|  |

R

|  |  |
| --- | --- |
| Ihr Zeichen/Ihre Nachricht  Unser Zeichen  E-Mail martin.homola@giz.de | Telefon +995 32 201800  Telefax +995 32 201801  Datum 30.11.2012 |

**მოწვევა კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვაში მონაწილეობის თაობაზე**

**პროექტის დასახელება:**

|  |
| --- |
| **GIZ – კერძო სექტორის განვითარება საქართველოში** |

**პროექტის ნომერი: 08.2083.7-001.00**

ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო,

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით შპს. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) საქმიანობას ეწევა გერმანია-საქართველოს განვითარების თანამშრომლობის სფეროში.

დაგეგმილი გვაქვს შევისყიდოთ ცხრილში მოყვანილი ახალი კომპიუტერული ტექნიკა **დანართი 1**–ის შესაბამისად.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **შესყიდვის ობიექტი** | | **რაოდენობა** |
| ლოტი 1 | Monitor / მონიტორი | 53 |
| ლოტი 2 | Kabel / კაბელი | 13 |
| ლოტი 3 | Thin Client / თხელი კლიენტი | 40 |
| Server / სერვერი | 1 |
| ლოტი 4 | UPS / უწყვეტი კვების წყარო | 1 |
| ლოტი 5 | ლიცენზია: Microsoft® Windows® Server Standard 2012 Sngl OPEN 1 License No Level 2 PROC | 1 |
| ლიცენზია: Microsoft® Windows® Server CAL 2012 Sngl OPEN 1 License No Level Device CAL Device CAL | 1 |
| ლიცენზია: Microsoft® Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 Sngl OPEN 1 License No Level Device CAL Device CAL | 40 |

ინტერესის შემთხვევაში გთხოვთ  **06.12.2012 -ის 12:00 საათამდე** წარმოგვიდგინოთ თქვენი საფასო შემოთავაზება **ამობეჭდილი** სახით დახურულ კონვერტში.

გთხოვთ შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ ორ ენაზე (ქართული და იგლისური ან გერმანული)

დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ა.წ. 01.05 დან გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების წარმომადგენლობა საქართველოში შემოსავლების სამსახურის ცნობა ნომერი 652 ის საფუძველზე სარგებლობს დღგ/სგან გათავისუფლებით ჩათვლის უფლებით ([http://www.rs.ge/5440 , Nr. 471](http://www.rs.ge/5440%20,%20Nr.%20471)) და შესაბამისად წარმოდგენილი ფასები არ უნდა შეიცავდნენ დღგს თანხას.

გთხოვთ კონვერტზე მიუთითოთ შემდეგი:

* ფირმის დასახელება
* საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, საკონტაქტო პირი, მისამართი)
* ტენდერის დასახელება - **კომპიუტერული ტექნიკა**
* წარწერა / კონფიდენციალურია
* გთხოვთ მოაწეროთ ხელი დალუქვის ადგილზე.

**გთხოვთ შემოთავაზება დაიტანოთ თქვენი ორგანიზაციის ლოგოიან თავფურცელზე, დასვათ ბეჭედი და ხელმოწერა.**

აგრეთვე მიუთითოთ შემდეგი მისამართი:

**GIZ-ის რეგიონალურ ბიუროს სამხრეთ კავკასიაში**

**ბატონ გიორგი ქურდაძეს**

**ელენე ახვლედიანი აღმართი 4,**

**0103 თბილისი**

**მიუთითეთ ჩვენი ნიშანი 08.2083.7-001.00**

**და აგრეთვე ნომერი 91064652**

**შესყიდვაში გამარჯვებულად გამოვლენდება საუკეთესო ფასის წარმომდგენი პირი. შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს მისთვის სასურველ ნებისმიერ ლოტში. გამარჯვებულის გამოვლენა მოხდება თითოეულ ლოტში ცალ–ცალკე.**

**ხელშეკრულების გაფორმება გათვალისწინებულია არაუგვიანეს 2012 წლის 11 დეკებრისა. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება იწარმოებს წინასწარი გადახდის მეთოდით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი იდენტური ოდენობის საავანსო საბანკო გარანტიის საფუძველზე, რომლის წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 2012 წლის 13 დეკემბრისა.**

**საქონლის მიწოდება შესაძლებელია ეტაპობრივად, არაუგვიანეს 15 იანვრისა შემდეგ მისამართზე:**

**GIZ – კერძო სექტორის განვითარება საქართველოში**

**ელენე ახვლედიანის ხევი 3**

**0103 თბილისი საქართველო**

შეკითხვების შემთხვევაში მიმართეთ – შემოთავაზებების ჩაბარებამდე

ქალბატონ ეთერ კონჯარიას

ტელ. ნომერი 995 32 2 201802

Eteri.konjaria@giz.de

წესების დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება თქვენი შემოთავაზება არ იქნას განხილული.

პატივისცემით

ეთერ კონჯარია

შესყიდვების და კონტრაქტების მენეჯერი

**დანართი 1: შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ლოტი 1** | | |
| **შესყიდვის ობიექტი** | **სპეციფიკაციები / მოთხოვნები** | **რაოდენობა** |
| **Monitor / მონიტორი** | Display Size (Diagonal) - 20" Resolution - 1600 x 900  Aspect ratio -16:9 Brightness (Typical) - 250 cd/m²  Connectors - one DVI-D; one - VGA  Viewing Angle – at least 170° horizontal; 160° vertical  Backlight Technology - LED backlight Response Time (Typical) – maximum 5 ms  Warranty – at least 1 Year | 53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ლოტი 2** | | |
| **შესყიდვის ობიექტი** | **სპეციფიკაციები / მოთხოვნები** | **რაოდენობა** |
| **Cable / კაბელი** | A Type Male HDMI TO DVI-D Type A Male Cable 3m | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ლოტი 3** | | |
| **შესყიდვის ობიექტი** | **სპეციფიკაციები / მოთხოვნები** | **რაოდენობა** |
| **Thin Client / თხელი კლიენტი** | Processor - minimum Passmark CPU mark Preview - 630  Memory - 2GB DDR3 SDRAM  ROM Size – 1GB Flash Network - Gigabit Ethernet and Wireless 802.11 g/n  Graphics – Integrated Graphics with support for high-resolution monitors up to 1920 x 1440 or up to 32-bit color depth with 64 MB of graphics memory  Ports - : 4 USB 2.0 (2 front/2 rear), 2 USB 3.0 (rear),1 DVI-I, 1 DisplayPort, 2 PS/2, 1 serial,  1 RJ-45  Input Devices: USB Keyboard, USB 2-Button Optical Scroll Mouse  Warranty – Three year worldwide warranty | **40** |
| **Server / სერვერი** | Type – Rack mountable  Processor - Two CPU’s with Total Minimum Passmark CPU mark Preview – 15600  Memory – at least 16 GB PC3-10600R DDR3 SDRAM  Hard Drive – 4 x 300GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 15K RPM  Drive Bays - Up to eight 2.5” hot-plug SSD, SAS, SATA or up to four 3.5” hot-plug SAS, SATA, or SSD  Dual Hot Plug Power Supplies, with minimum 550 W  Network - Dual Port 1Gb  ODD – Sata DVD RW  Features - Raid controller, supporting raid levels: 0,1,5,6,10,50,60  Should include Sliding Rails  Warranty – Three year worldwide warranty | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ლოტი 4** | | |
| **შესყიდვის ობიექტი** | **სპეციფიკაციები / მოთხოვნები** | **რაოდენობა** |
| **UPS / უწყვეტი კვების წყარო** | Output Power Capacity – minimum 10 kVA / 8000 Watts Input Voltage VAC 220V +/- 25%  Output Voltage VAC -230  Output Frequency – 50/60 Hz +/- 3 Hz  Output Voltage Distortion – Less than 3% Typical recharge time – max. 3 hour(s)  Topology – Double Conversion Online  Bypass – Internal Bypass (Automatic and Manual)  Interface Port(s) – DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot  Emergency Power Off (EPO) – Yes  Surge Protection and Filtering – Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449  Regulatory Approvals – C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE Warranty – 2 Years worldwide Warranty | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ლოტი 5** | | |
| **შესყიდვის ობიექტი** | **სპეციფიკაციები / მოთხოვნები** | **რაოდენობა** |
| **Licence / ლიცენზია** | Microsoft® Windows® Server Standard 2012 Sngl OPEN 1 License No Level 2 PROC | **1** |
| **Licence / ლიცენზია** | Microsoft® Windows® Server CAL 2012 Sngl OPEN 1 License No Level Device CAL Device CAL | **40** |
| **Licence / ლიცენზია** | Microsoft® Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2012 Sngl OPEN 1 License No Level Device CAL Device CAL | **40** |