**ტექნიკური დავალება**

**შესყიდვის ობიექტი:** უსაფრთხოების პლაკატები, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნები

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **დასახელება** | **ტექნიკური მახასიათებლები** | **რაოდენობა** |
| **1** | სამუშაო ადგილზე ძაბვის მიწოდების ამკრძალავი გადასატანი პლაკატი. **,,არ ჩართოთ!****მუშაობს ხალხი“**იხილეთ დანართი#1 ნიშანი 1 | წითელი ასოები თეთრ ფონზე, 13 და 5 მმ სიგანის წითელი არშიებიზომები: 240x130 მმ; 80x50 მმ. გადასატანი პლაკატი. ნიშნები უნდა იყოს არანაკლებ 5მმ. სისქის PVC მასალაზე ნაბეჭდი, გააჩნდეს კაპრონის თოკის საკიდი | 50- ცალი |
| **2** | გადამცემ ხაზებზე, რომლებზეც მუშაობს ხალხი, ძაბვის მიწოდების ამკრძალავი გადასატანი პლაკატი.**,,არ ჩართოთ!****მუშაობაა ხაზზე“**იხილეთ დანართი#1 ნიშანი 2 | თეთრი ასოები წითელ ფონზე, 13 და 5 მმ სიგანის თეთრი არშიებიზომები: 240x130 მმ; 80x50 მმ. გადასატანი პლაკატი. ნიშნები უნდა იყოს არანაკლებ 5მმ. სისქის PVC მასალაზე ნაბეჭდი, გააჩნდეს კაპრონის თოკის საკიდი | 50- ცალი |
| **3** | ელექტრული დენით დაზიანების საფრთხის გამაფრთხილებელი პლაკატი.**,,სდექ, ძაბვაა“**იხილეთ დანართი#1 ნიშანი 3 | შავი ასოები თეთრ ფონზე. 21 მმ სიგანის წითელი არშია. ისარი წითელი ზომა: 280x210 გადასატანი პლაკატი. პლაკატი. ნიშნები უნდა იყოს არანაკლებ 5მმ. სისქის PVC მასალაზე ნაბეჭდი, გააჩნდეს კაპრონის თოკის საკიდი | 50- ცალი |
| **4** | ელექტრული დენით დაზიანების საშიშროების გამაფრთხილებელი ნიშანიიხილეთ დანართი#1 ნიშანი 4 | ფორმა და ზომები: ფონი ყვითელი, არშია და ისარი შავი. ფორმა ტოლგვერდა სამკუთხედი, გვერდების ზომა 200 მმ., არშიის სიგანე 10მმ. ისარი -90x40x65მმ. ნიშნები უნდა იყოს თვითწებვადი არანაკლებ 4მმ. სისქის ალუკაბონდის მასალაზე დატანილი მხოლოდ პიქტოგრამის სახით (წარწერის გარეშე) თავსებადი გარეგამოყენებისთვის | 100-ცალი |
| **5** | **დამიწების ნიშანი**იხილეთ დანართი#1 ნიშანი 5 | ფონი ყვითელი, წრის გარეთა დიამეტრი 60მმ, შავი არშია სისქით 21 მმ, დამიწების ნიშნის ზომები: ვერტიკალური შავი ხაზი 20მმ, ზედა ჰორიზონტალური შავი ხაზი - 30მმ, შუა ჰორიზონტალური შავი ხაზი - 20მმ და ქვედა ჰორიზონტალური შავი ხაზი 10მმ, ჰორიზონტალურ ხაზეებს შორის მანძილი 10მმ. თვითწებვადი ვინილის, გარემოს ზემოქმედების მიმართ მდგრადი საღებავით ნაბეჭდი მხოლოდ პიქტოგრამის სახით (წარწერის გარეშე) თავსებადი გარეგამოყენებისთვის  | 100-ცალი |
| **6** | **დამიწების ნიშანი**იხილეთ დანართი#1 ნიშანი 6 | ყვითელი, ტოლფერდა სამკუთხედის გვერდი -100მმ, შავი არშია სისქით 21 მმ, დამიწების ნიშნის ზომები: ვერტიკალური შავი ხაზი 40მმ, ზედა ჰორიზონტალური შავი ხაზი - 50მმ, შუა ჰორიზონტალური შავი ხაზი - 30მმ და ქვედა ჰორიზონტალური შავი ხაზი 10მმ, ჰორიზონტალურ ხაზეებს შორის მანძილი 20მმ. თვითწებვადი ვინილის, გარემოს ზემოქმედების მიმართ მდგრადი საღებავით ნაბეჭდი მხოლოდ პიქტოგრამის სახით (წარწერის გარეშე) თავსებადი გარე გამოყენებისთვის | 100-ცალი |
| **7** | **თავშეყრის ადგილი** **ნიშანი**იხილეთ დანართი#1 ნიშანი 7 |  ნიშანი დამზადებული უნდა იყოს მყარი მასალისგან, არ მოხდეს მისი დაზიანება ქარის და გარემოს ფაქტორების (წვიმა, თოვლი) შედეგად, გარემოს ზემოქმედების მიმართ მდგრადი საღებავით ნაბეჭდი , ზომა: 400X400 მმ. ნიშანს უნდა მოყვებოდეს უჟანგავი ფოლადის ბოძი არანაკლებ 2 მეტრი, დგარზე ნიშანი დამაგრებული უნდა იყოს ისე რომ არ მოხდეს მისი გახვრეტა, სამაგრად გამოყენებული უნდა იყოს უჟანგავი მასალის სარტყელი. წარწერით,პიქტოგრამები შეესაბამებოდეს ISO 7010 სტანდარტს | 7-ცალი |
| **8** | **სმენის, თვალის დაცვა, კომბინირებული სტიკერი**იხილეთ დანართი#1 ნიშანი 8 | ლურჯ ფონზე დატანილი თეთრი პიქტოგრამა, ზომა 200 x150 მმ. ნიშნები უნდა იყოს თვითწებვადი ვინილის მასალის, გარემოს ზემოქმედების მიმართ მდგრადი საღებავით ნაბეჭდი მხოლოდ პიქტოგრამის სახით (წარწერის გარეშე) თავსებადი გარეგამოყენებისთვის. პიქტოგრამები შეესაბამებოდეს ISO 7010 სტანდარტს | 50-ცალი |
| **9** | **გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი კომბინირებული ნიშანი****(ცეცხლსაშიში)**იხილეთ დანართი#1 ნიშანი 9 | ნიშანი დამზადებული უნდა იყოს მყარი მასალისგან, არ მოხდეს მისი დაზიანება ქარის და გარემოს ფაქტორების (წვიმა, თოვლი) შედეგად, გარემოს ზემოქმედების მიმართ მდგრადი საღებავით ნაბეჭდი , ზომა: 400 X 400 მმ. ნიშანს უნდა მოყვებოდეს უჟანგავი ფოლადის ბოძი არანაკლებ 2 მეტრი, დგარზე ნიშანი დამაგრებული უნდა იყოს ისე რომ არ მოხდეს მისი გახვრეტა, სამაგრად გამოყენებული უნდა იყოს უჟანგავი მასალის სარტყელი. ნიშანზე უნდა იყოს დატანილი წარწერაპიქტოგრამები შეესაბამებოდეს ISO 7010 სტანდარტს | 12-ცალი |
| **10** | **ამკრძალავი ნიშანი**იხილეთ დანართი#1 ნიშანი 10 |  ნიშნები უნდა იყოს დამზადებული თვითწებვადი არანაკლებ 4მმ. ალუკაბონდის მასალაზე გარემოს ზემოქმედების მიმართ მდგრადი საღებავით დატანილი პიქტოგრამით და წარწერით. ზომა: 200 x 300 მმ.ნიშანზე უნდა იყოს დატანილი წარწერაპიქტოგრამები შეესაბამებოდეს ISO 7010 სტანდარტს | 10-ცალი |
| **11** | **ავარიული გასასვლელი სტიკერი**იხილეთ დანართი#1 ნიშანი 11 |  მწვანე ფონზე დატანილი თეთრი პიქტოგრამა, ზომა 200 x150 მმ. ნიშნები უნდა იყოს თვითწებვადი ვინილის მასალის, მხოლოდ პიქტოგრამის სახით (წარწერის გარეშე) პიქტოგრამები შეესაბამებოდეს ISO 7010 სტანდარტს პიქტოგრამა შეესაბამებოდეს ISO 7010 სტანდარტს | 20-ცალი |
| **12** | **გამაფრთხილებელი კომბინირებული ნიშანი****(ელექტრომაგნიტური გამოსხივება)**იხილეთ დანართი#1 ნიშანი 12 | ფორმა და ზომები: ფონი ყვითელი, შავი არშია სისქით 21 მმ. ფორმა ტოლგვერდა სამკუთხედი, გვერდების ზომა 200 მმ. ნიშნები უნდა იყოს თვითწებვადი ვინილის, გარემოს ზემოქმედების მიმართ მდგრადი საღებავით ნაბეჭდი პიქტოგრამის და წარწერის სახით თავსებადი გარეგამოყენებისთვისპიქტოგრამები შეესაბამებოდეს ISO 7010 სტანდარტს | 10-ცალი |
| **13** | **ცეცხლმაქრის შესამოწმებელი** **სტიკერი**იხილეთ დანართი#1 ნიშანი 13 | უნდა იყოს თვითწებვადი ვინილის მასალის,ზომა 120x100მმ. | 300-ცალი |

**დანართი#1**

**1)**

 ****

**2)**

 ****

**3)**

 ****

**4)**

 ****

**5)**



**6)**

****

**7)**

 

**თავშეყრის ადგილი**

**8)**

|  |
| --- |
| Floor Graphic - 400 x 400 - Ear protection symbol - Mandatory - Floor  Graphics - Health &amp; Safety**Signage Safety Eye protection Personal protective equipment, woodwork,  warning Sign, smiley png | PNGEgg** |

**9)**

 **საფრთხე**

|  |
| --- |
| **აალებადი სითხე** |

** **

 ****

**10)**

 

**11)**

 ****

**12)**



|  |
| --- |
| **ელექტრომაგნიტური****გამოსხივება** |

**13)**

